**CLASS II B2 TİP STERİL KABİN (KEMOTERAPİ)130\*70\*220 CM AYAKLI MODEL**

1.Cihaz CLASS II tipte olup hem deneyi hem de çevreyi korumaktadır.

2.Cihazın dış gövdesi A kalite 0,90 GALVANİZ’DEN imal edilmiş olup, epoksi bazlı elektro statik toz fırın boya ile boyanmaktadır.

3.Cihazın iç çalışma alanı 316 A kalite paslanmaz çelik ile kaplanmaktadır.

4.Cihaz altında 40 x 40 kutu profilden imal altı ayarlanabilir pingolu ayakları mevcuttur.

5.Sistem dikey hava akımlı olup hava ızgaralardan emilmekte ve HEPA filtreden geçirilerek ortama verilmektedir.

6.Sistem %100’lük egzoz sistemi ile çalışmakta ve baca bağlantısı ile dışarı atılmaktadır.

7.Cihazda 2 adet HEPA filtre kullanılmış olup filtreler 0,3 mikrometre partikülleri

% 99,99 luk tutma özelliğine sahiptir.

8.Sistemde ön sterilizasyon için 1 adet 15 Wat UV flüoresan bulunmaktadır. UV flüoresan göz ile temas etmeyecek şekilde dizayn edilmiştir.

9.Cihaz içerisinde aydınlatma armatürü bulunmaktadır.

10.Cihazda kullanılan fan sessiz çalışan yaklaşık 1250 m3 debisi olan ithal kanal tipi fandır.

11.Cihaz üzerinde HEPA filtre ömrünü gösteren 1 adet zaman saati mevcuttur.

12.Cihaz üzerinde elektrik prizi bulunmaktadır.

13.Cihaz içerisinde buzen beki yakıla bilmesi için gaz musluğu bulunmaktadır.

14.Cihaz ön panelinde elektrik akımın cihaza geldiğini gösteren 1 adet kedi gözü lambası mevcuttur.

15.Cihaz ön panelinde LCD ekran kontrol paneli mevcuttur.

16.Cihaz 220 WOLT şehir elektriği ile çalışmaktadır.

17.Cihaz ön camı kontra ağırlıklara bağlı 6 mm cam olup yukarı, aşağı hareket özelliğine sahiptir ve istenilen noktada sabitlenebilmektedir.

18.Ayrıca firmamızın 9001 – 2000 kalite güvence sistem belgesi ile firmamızın garantisi altındadır.

19.Ayrıca firmamızın hizmete yeterlilik belgesi ve satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi (TS 12487) standartı mevcuttur.

20.Cihaz imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ayrıca garanti süresinin bitiminden itibaren ücret mukabili 10 yıl yedek parça ve servis garantisine sahiptir.